Router#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#hostname SW\_BD

SW\_BD(config)#ip domain-name

SW\_BD(config)#aaa new-model

SW\_BD(config)#aaa authentication login default local

SW\_BD(config)#aaa authorization exec default local

SW\_BD(config)#username admin privilege 15 password 123

SW\_BD(config)#line vty 0 4

SW\_BD(config-line)#transport input ssh

SW\_BD(config-line)#exit

SW\_BD(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable... [OK] (elapsed time was 0 seconds)

SW\_BD(config)#

ssh admin@192.168.22.11